**高端超声诊断仪（全身）性能需求**

1.用于腹部、心脏、血管、浅表、肌骨等部位的超声诊断检查，所配软件为该机型最新版本;

2.彩色液晶显示器≥23英寸; 液晶触摸屏控制、尺寸≥12英寸;

3.探头接口选择≥4种; 探头个数：5个，分别是凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、血管探头、超高频浅表探头;

4.主要成像单元需求:二维、彩色血流多普勒及脉冲多普勒等多种成像，M型成像，数字化能量血流成像等;

5.测量与分析功能:多普勒血流测量与分析，外周血管测量与分析，心脏功能测量及分析计算功能等;

6.解剖M型模式(≥2条取样线，提供证明图片) ;

7.双硬盘（固态硬盘≥120GB，机械硬盘≥1TB）;

8.质保期:设备验收合格后原厂质保期≥3年；

9.负责信息系统联机费用。