**皮秒激光治疗仪性能需求**

1、激光器：固体类激光

2、激光传输方式：七节导光臂

3、波长：1064nm、532nm/755nm

4、具备至少2种治疗手具：变焦手具，点阵手具

5、最高输出能量≥200mj

6、最短脉冲宽度≤550ps

7、光斑调节方式：手动调节. 自动校准

8、可储存300位客户参数记忆存档

9、冷却方式：水冷，风冷式

10.质保期:设备验收合格后原厂质保期≥3年

11.负责信息系统联机费用