**中耳分析仪性能需求**

1.测试功能；手动鼓室图，自动鼓室图，声反射筛查，同/对侧声反射阈，同/对侧声反射衰减，完整鼓膜咽鼓管功能检查；

2.鼓室图探测音频率：226HZ、678HZ、800HZ、1000Hz；

3.泵测量方向；正值到负值或负值到正值；

4.内置热敏打印机，可重复打印报告，并可外接打印机；

5.显示屏≧7 英寸，测试状态直观可视；测试探头具备测试状态灯，用于显示测试状态是否正常；

6.满足耳鼻喉科常规检查需求。

7.保修期：≧3年。