**液晶视力表系统性能需求**

1.屏幕尺寸:≥23寸

2.可视尺寸≥470mmx290mm

3.标准测试图形:E字视力表/C字视力表/字母视力表/儿童视力表/红绿色盲测试表/WCTH 四点视标/数字视力表/Test Graph 交叉视标/对比敏感度测试表/红绿视标/蜂窝视标/马氏杆视标/散光盘视标等

4.外形尺寸不含底座:≤620x420x70mm

5.使用距离:1m~6m可调

6.遥控距离:最大遥控距离≥8m

7.验收合格后，保修期≥3年。